排污指标检测服务需求
浙江医院环保指标检测服务，按采购人要求定期进行两大院区排污（废水、废气）环保指标检测，并及时出具有效的第三方检测报告。
需实现的主要功能或者目标：需供应商现场取样，按照国家和地方相关检测方法和标准，严格按采购人要求完成相应的检测技术服务任务 
需满足的质量、服务、安全、时限等要求： 按现行的相关技术规范和标准实施。；按照国家和地方相关检测方法和标准，严格按采购人要求完成相应的检测技术服务任务；积极配合采购人完成临时性检测技术服务任务； 对一切检测数据和检验结果保密，除法律规定外，未经采购人书面同意不得泄露给任何第三方。； 检测结束后10天内出具检测报告给采购人。

废水、废气（有组织排放）和废气（无组织排放） 检测要求
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法

	1
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	甲烷
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017)

	2
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	臭气浓度
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993

	3
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	氨(氨气)
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009

	4
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	氯
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	HJ/T30甲基橙分光光度法

	5
	废气
	污水处理站周界
	温度，气压，风速，风向
	硫化氢
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/季
	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993

	6
	废水
	DW00l
	流量
	pH值
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/12小时
	水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986

	7
	废水
	DW001
	流量
	色度
	手工
	/
	/
	/

	8
	废水
	DW001
	流量
	悬浮物
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/周
	水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989

	9
	废水
	DW001
	流量
	五日生化需氧量
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009

	10
	废水
	DW001
	流量
	化学需氧量
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/周
	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017

	11
	废水
	DW001
	流量
	阴离子表面活性剂
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)

	12
	废水
	DW001
	流量
	氨氮(NH3-N)
	手工
	/
	/
	/

	13
	废水
	DW001
	流量
	石油类
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)

	14
	废水
	DW001
	流量
	动植物油
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018)

	15
	废水
	DW001
	流量
	挥发酚
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009

	16
	废水
	DW001
	流量
	总氰化物
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	水质氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484—2009)

	17
	废水
	DW00
	流量
	总余氯(以C1计)
	手工
	/
	/
	/

	18
	废水
	DW001
	流量
	粪大肠菌群数/(MPN/L)
	手工
	混合采样至少3个混合样
	1次/月
	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法(HJ/T347.2-2018)

	19
	废水
	DW001
	流量
	肠道致病菌
	手工
	/
	/
	/

	20
	废水
	DW00
	流量
	肠道病毒
	手工
	/
	/
	/
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