采购需求
需求概述：
浙江医院两院区绿化面积约42500平方米，其中三墩院区绿化面积约21500平方米，灵隐院区约21000平方米。绿化为院区围墙范围内所有室内外，天井、平台等绿化，若院区因建设等原因绿化面积有增减，均不做调整，具体面积以实际面积为准。现无室内绿植摆放，后续如遇活动等增加绿植，供应商应提供室内绿植盆栽养护服务。
1.乔木、灌木、绿地、草花养护和维护；（含修剪、扶正、除草、松土、防病治虫、防寒抗冻、抗旱防涝、灌溉、施肥、绿化带枯枝修剪）；名木、古树、香樟树的病虫害防治；灵隐院区6号楼池塘湖面落叶的清理打捞、水草养护、抽排放水；绿化补植，包括工程损坏补种、草皮灌木稀疏露土处补种和死株补种。（包含地被植物，色块色带，灌木，小乔木，乔木支撑）
2.自然灾害应急处置、因树木造成的任何损失或赔偿、绿化养护产生的垃圾（包括树枝、树叶）清运等内容。
3.两院区室内绿植盆栽及户外花箱养护打理。
4.自然灾害应急处置。
5.两院区门口时花和花箱需应季更换（一年6次）。灵隐院区时花种植有6号楼门口景观石边空地约8平方米，大门口盆摆约6平方米。三墩院区广业街进门口景观池边花带约9平方米，花箱20个约6平方米。具体面积以实际为准。
6.三墩院区6号楼周边需要进行乔木、色带、草坪补种。另外还有400㎡左右草坪因老化需要补种优化。
7.灵隐院区：鉴于灵隐院区大树数量多、树木紧邻建筑物的现状，供应商须对影响建筑安全、过密、过高的枝干，及时安排登高作业车进行修剪作业，全年灵隐院区登高车专项修剪次数不得少于2次。根据以往情况，每年都会有树枝掉落造成人员和财产（汽车）损失，服务期内如因树枝掉落、树木倾倒造成人员伤亡或财产损失，所有责任及产生的全部费用均由供应商承担，相关成本包含在投标总价内，供应商须足额购买对应额度的公众责任类商业保险，保障风险全覆盖。
8.根据两院区绿化现状，提出专业的养护和优化方案，并积极采取措施，落实整改。
具体要求：
绿化养护要求：
（一）绿化养护作业内容：
1、乔木（合同期内增加种植的所有乔木）、灌木、草地、苗圃、草花养护和维护；
2、绿地的清洁卫生、垃圾收集和清运.
3、绿地绿化喷灌系统、护栏、花基等设施维护。
4、发生不可抗拒的自然灾害，供应商应采取有效措施防抗，灾后及时恢复受损绿化。
（二）绿化养护的具体要求： 
1、生长势
（1）草坪绿化覆盖率达98%以上。草坪内杂草控制在5％以内且无10cm以上杂草、无积水，生长茂盛颜色正常；
（2）灌木和草花长势良好，枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，无枯枝残叶；草花由中标方提供，一年更换不少于6次，保证常年开花植物一年四季鲜花盛开；花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱无断层。
（3）乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。
2、修剪
草坪、灌木、乔木修剪作业按操作规程进行，适时得当，符合植物生长特性；使草坪的高度一致，边缘整齐。灌木既整齐美观又能适时开花、色艳；绿篱和花坛整形效果要与周边环境协调，增强园林美化效果。乔木无枯枝悬挂，花繁叶茂。银杏行道树通过修剪控制高度的同时控制花果数量。
3、施肥
草坪每年适当进行根外追肥3次，每次修剪后即进行额外追肥1次，秋季结合草坪打孔施用1次有机肥，使草坪保持良好的长势。灌木、乔木结合除草松土重点施肥，保证每两个月追肥1次，施肥量根据树木的种类和生长情况而定。
4、除杂草、松土及时清除杂草、松土，方法合理彻底。按照以下标准除草，不论次数。
（1）草坪纯度标准为每平方米不超过10株非目的草种。
（2）灌木花卉乔木植穴为直径80厘米圆，植穴表土深度不少于5厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土。除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。要求养护单位每两个月松土1次。
5、填平坑洼、疏通积水
要求及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。
6、补植、改植
（1）对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物应及时补植。补植要补与原坪相同的草种，保证一个月内覆盖率达98%。
（2）及时清理死树，要求在两周内补回原来的树种并力求规格与原来树木接近，以保证成活率和优良的景观效果。对已老化或明显与周围环境不协调的灌木花卉、乔木应及时进行改植，改植品种要事先征得绿化主管部门的批准。
7、名木、古桩香樟树的防护治疗
定期对名木、古桩香樟树周围的土壤保护与改良，适时进行施肥。保证名木、古桩香樟树的灌溉与排水，防止积水烂根。加强对有害生物的控制，提高日常监测频率，有问题及时上报技术人员。生长期及时修剪过多的萌蘖枝、过密枝、过长枝。对名木、古桩香樟树腐烂部位进行清除，清除后裸露部分进行消毒剂消毒，处理干净后对伤口进行固化。对树体明显侵斜或者易倒伏的进行支撑加固。 
8、病虫害的防治
要求及时做好病虫害的防治工作，发生病虫为害时，最严重的危害率在5%以下，如病虫害危及率超过5%的，养护单位要立即采取有效的防治措施，除虫不论次数。绿地不得发现蚁穴。
9、防台防汛、抗旱防冻及意外
（1）防台防汛，养护单位包工、包材料（防台防汛、抗旱防冻各类物资），在台风来临前加固防御，合理修剪，凡是冠幅大于2米的都需要加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，处理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。台风预警响应期间，树木支撑加固专项要求:
1>. 支撑管材规格标准
全院高大乔木加固支撑所用钢管，须采用热镀锌加厚圆管，管材标准不低于1½寸（DN40）规格6米镀锌钢管标准；管材管身印有原厂标识，整体热镀锌防腐处理，管材壁厚、外径、镀锌层厚度均不得低于该款1.5寸国标镀锌管参数，严禁使用薄壁、非标、锈蚀、无镀锌劣质管材，不达标一律退场更换。管壁外侧贴醒目的反光膜。
. 支撑设置数量要求：养护范围内所有高大乔木，需完成加固支撑的树木总量不少于院内高大乔木总数的1/3；优先对临道路、建筑、地下车库出入口、人流密集区域、根系松动、树冠偏大、存在倒伏风险的乔木设置三角/四角钢管支撑，台风、汛期前完成全面排查增补。
 施工工艺配套要求：
钢管支撑安装牢固，树干接触位置加装橡胶软垫防树皮磨损，支撑杆件排布整齐美观，定期检修紧固；台风预警响应期间，增加支撑巡检频次，松动、变形、锈蚀钢管及时更换，保障院区树木安全。

（2） 抗旱防冻，养护单位加强绿地巡查力度，对耐旱性较差的植物应采取必要的措施进行遮阴、修剪、抹芽和浇水，选择合理的时间段给苗木进行浇灌。在冬季对树干进行涂白防冻，对不耐寒苗木搭建防风障和防寒棚。
（3）遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒枝断枝，要立即处理、疏通道路。
10、绿地卫生
（1）清洁、保洁
要求每天8：00-17：00保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地一有垃圾，要及时捡拾干净。
（2）清运
要求归集后的绿化垃圾、杂物在指定的地方堆放整齐，视垃圾存放情况及时处理，随产随清，不准焚烧，将其运出自行处理，运输及处理费用由供应商承担。
11、灵隐院区6号楼池塘
湖面落叶的清理打捞
12、树枝修剪
（1）平时需加强安全巡查，发现枯枝、病枝及时进行修剪、消除安全隐患。
（2）对建筑物有影响及过密、过高的枝干须及时安排登高作业车进行修剪。其中灵隐院区每年应不少于2次登高作业车修剪。因树枝掉落、树木倾倒造成的人员伤亡和财产损失由供应商承担，建议供应商购买相应的保险。
（三）绿化养护管理标准要求：必须达到以下养护质量标准。
1、根据植物生态习性，合理修剪，留枝均匀，疏密合理，剪口平滑，保持树形整齐美观，枝繁叶茂。  
2、绿篱生长旺盛、修剪整齐、合理、无死株、缺档。  
3、草坪生长繁茂、平整、无杂草，高度控制在10厘米左右，无裸露地面，无成片枯黄。枯黄面不得超过总面积的1%。
4、花坛（台）、草坪等绿地内保持无杂草生长，无杂藤攀援树木，无污物、垃圾等。  
5、树木花草基本无病虫危害症状，病虫害危害率控制在5%以下，无药害现象。  
6、无人为损害花草树木。  
7、基本无枯枝、死树。  
8、古树名木挂牌、建档管理，有保护复壮措施。 
9、花坛图案、造型新颖，花大叶肥，色彩协调，观赏整体效果明显，保持三季有花。  
10、当年植树成活率达95%以上，次年后保存率达90%以上；老树保存率达99.5%以上。  
11、园林设施完好无损。
（四）室内盆栽养护要求：
1、供应商应负责室内盆栽施肥、浇水等日常工作，确保盆栽鲜活嫩绿，长势旺盛；养护花草时，保持路面清洁，浇花时留下的水迹和污垢及时清除。
2、供应商应适期适量进行叶面的净化，经常保持花木叶面的鲜亮，同时保持花盆和托底的整洁。
3、供应商应对室内植物病虫害进行安全防治，并保障植物营养。
4、供应商应提供相应室内养护工具，耗材等保障正常养护工作。
5、供应商进出采购人区域进行养护时，必须遵守采购人的有关规章制度，如有违约，按采购人有关规定处理；
6、供应商养护工应配备联系电话，遇采购人有重大活动或临时开会，需调整摆放或增加花木时，应随叫随到，配合采购人随时摆放；
7、供应商保证盆栽在正常维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用寿命，避免出现批量枯死的情况。
（五）其他要求：
1、供应商应投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，各类养护机械设备数量比例适当，机械设备的维修有保障，实行专人化和定期维护。在服务期内最少配备以下车辆和设备：农药喷洒机、绿篱机、剪草机、打孔机、梳草机等。
[bookmark: _GoBack]2、服务团队应由不少于6人的专职人员组成，要求体貌端正，年龄和体质适合本项目用工要求，身体健康，按规定缴纳社保，无不良嗜好，其中项目经理应具有园林绿化专业中级（含）以上技术职称，每天两院区巡查并安排驻点人员工作；遇有紧急情况，团队应及时响应（工作日上班时间随叫随到，下班时间和节假日1小时响应）。要求供应商承诺派出的服务团队成员到岗率达100%，并接受采购人的考核。团队配置满足养护项目实际规模，岗位设定合理。拟派团队人员的名单均应在投标时提供。中标后，未经采购人同意，不得随意更换。
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报价明细表
项目名称：
标项内容：
价格单位：元人民币
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报价说明：
1）本项目价格包括设备费及相关服务费。
2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。
3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。
4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。
5）	表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日



