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技术参数

	序号
	产品名称
	品牌型号
	设备参数
	单位
	数量
	单价

	1
	无线报警主机
	
	【技术参数】
1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
2、防区数量：64路 max
3、继电器数量：64路 max
4、日志容量：5000条
5、传输距离：1200米（空旷）
6、硬件接口：RJ45*1，WIFI*1
7、安装方式：壁挂安装
8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）
9、设备功耗：功耗≤20W
10、工作温度：–10℃～+55℃
11、工作湿度：10％--90％
12、使用环境：室内
【功能特性】 
1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（标配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
3、外接键盘：支持8个报警键盘接入
4、报警管理：支持报警键盘、遥控器、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报、APP推送、发送邮件等报警事件指示功能
6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
8、子系统管理：支持16个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
11、用户管理：支持32个网络用户，包括1个管理员、1个安装员，30个操作员
12、无线通讯：采用RF433双向无线通讯技术，AES-128加密
★提供设备CE证书；
	台
	30
	

	2
	无线紧急按钮
	
	【技术参数】
1、设备类型：无线紧急按钮
2、使用环境：室内
3、外壳材质：防火ABS，阻燃环保
4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：800m
5、安装方式：螺丝或背胶安装
6、工作电源：3V，标配CR2450电池X1
7、待机时间：待机时间大于或等于2年(每天20次触发情况下)
8、工作温度：-10 °C 至 55 °C
9、工作湿度：10% 至 90%
【产品功能】
1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）
2、无线通讯：采用RF433M双向无线通讯技术，支持AES-128加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠
3、自复位设计：报警触发后，可自动复位
4、信号强度指示：支持在探测器端展示信号强度，便于安装
5、环境温度指示：支持实时检测探测器安装环境的温度
6、防拆报警：探测器被打开或移开安装墙面会触发防拆报警
	个
	504
	

	3
	报警管理平台
（600路授权）
	
	★支持防区管理数量10000个（提供第三方检测报告）；
支持报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理；
支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；
★支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警、报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作（提供第三方检测报告）；
支持可配置的联动动作包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等；
★支持获取报警主机的防区及扩展防区信息（提供第三方检测报告）；
支持一定时间段内重复报警自动合并，时长规则可配。
★支持接入紧急报警设备，包含报警盒、报警箱、报警柱（提供第三方检测报告）；
支持对设备、报警、隐患数据进行统计；
★支持接收紧急报警事件，并通过事件联动实现联动预览、对讲、开箱（仅报警柱支持）、开警灯（报警箱、报警柱支持）操作（提供第三方检测报告）；
平台收到报警后，支持在地图上进行报警弹框提示，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；
★支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路恢复操作；支持接收扩展防区的上报事件（提供第三方检测报告）；
支持按报警名称、类型查询历史报警信息。
支持处理误报警时，显示当前设备近七天已发生过的误报次数，对于多次发生误报的设备可进行转隐患处理；
★实现报警主机与视频监控联动，报警事件平台弹窗与医院现有的综合安防管理平台（ISC）、安消一体化管理平台免费无缝对接，并出具承诺函（加盖设备厂家公章）；
	套
	1
	

	4
	网络接警机
	
	【技术参数】
1、操作系统：嵌入式Linux操作系统；
2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过网络防区模块扩展至256路，可接入499台报警主机；
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至128路；
4、日志容量：20万条（事件记录含短视频，支持外接硬盘扩容）；
5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米；
6、硬件接口：RS485*2、RJ45*2，PSTN*1，4G模块接口*1，SATA*1，685串口*1；
7、安装方式：3U机柜式安装或桌面式安装；
8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）；
9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤50W；
10、工作温度：–10℃～+55℃；
11、工作湿度：10％--90％；
12、使用环境：室内；
【功能特性】
1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理；
2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报；
3、外接键盘：支持8个报警键盘接入；
4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作；
5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能；
6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；
8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
9、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；
10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；
11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机；
12、WEB接警：支持WEB接警管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	台
	1
	

	5
	超五类网线
	
	导体：非屏蔽为φ0.48mm纯度99.99％无氧铜导体，直流电阻20℃≤9.5Ω/100米材料符合ROHS，绝缘：HDPE性能介电常数和衰减正切损耗角稳定，且绝缘机械性能及环境性能满足YD/T 760和YD/T 1019标准，绝缘颜色和色序满足GB/T6995.2-2008和YD/T 1019，材料符合ROHS和REACH，抗张强度≥16％Mpa，伸长率≥300％，护套：PVC 聚氯乙烯，安全性能，环境性能，安全性能符合GB/T8815-2008 H-70和YD/T1019的要求，符合ROHS的要求，老化前伸长率≥150％，抗张13.5Mpa；老化后伸长率≥125％，抗张≥12.5Mpa。单层成品外径：φ5.0±0.3mm，被覆厚度：0.55±0.1mm。
★为保证产品质量，提供第三方检测报告。
	米
	2700
	

	6
	RVV2*1.5电源线
	
	◆ 导体使用多股裸铜或镀锡铜丝,导体符合第5种导体要求。
◆ 聚氯乙烯绝缘
◆ 多芯成缆（可附加填充及包带）
◆ 聚氯乙烯护套
◆ 额定电压Uo/U为300/300V及300/500V
◆ 本电缆长期允许工作温度不超过70℃
产品认证：中国质量认证中心CCC认证
执行标准：GB/T 5023.5-2008  JB/T 8734.3-2012
★为保证产品质量，提供第三方检测报告。
	米
	2700
	

	7
	辅材
	
	PVC线槽、膨胀螺丝、胶布、结构胶、水晶头、标签纸等。
	批
	1
	

	8
	施工服务
	
	1、 线路布置、设备安装及调试。
2、 本项目必须严格遵循智能化施工规范，确保施工质量与工艺达到高标准要求。这包括但不限于新设备的精准安装与调试，以及对所有线缆进行规范整理，保证线路整齐、标识清晰、连接牢固。
	项
	1
	

	[bookmark: _GoBack]9
	维保服务
	
	1、 自双方签署竣工验收报告之日起，进入保修期（5年）。在保修期内，对于因设备质量问题导致的故障，供应商承担免费维修或更换责任，但因人为破坏、不可抗力等非设备质量因素造成的损坏除外。
2、 故障响应时间不超过30分钟，对于小故障应在2小时内完成修复，大故障需在4小时内修复并恢复正常运行。如经判定确属器材质量问题，供应商将无条件为用户更换全新设备，并建立系统回访巡检制度，定期为用户提供技术服务与咨询，保障系统长期稳定运行。
3、 在保修期内，供应商每月需对全部报警点位进行测试，并向用户出具详细的测试报告，以便用户及时了解系统的运行状况与安全性。
	项
	1
	






此页提供优惠方案：若有




资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






合同复印件：
