施工方案
方案：此方案通风柜实验所产生的废气由通风柜上方PP集气罩经上方圆型PP风管（250mm）采用明管走至吊顶上方，再采用软管经过三个房间需吊顶开孔，墙体开孔，四根软管通至转接箱再汇入活性炭及静音风机箱（1600*1000*890mm）再排出。
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