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一、项目简介
浙江医院灵隐院区位于浙江省杭州市西湖风景名胜区灵隐路12号，建筑面积为6.6万㎡。浙江医院三墩院区位于浙江省杭州市西湖区古墩路1229号，建筑面积为15.8㎡。为确保消防安全，需对消防设施进行维保，以及出具消防部门认可两院区独立的的消防、电气检测以及消防评估报告。现面向社会潜在消防技术服务单位前来对浙江医院两院区消防设施年度维保、年度检测及评估进行投标。
二、维保设备清单(具体以现场实际数量为准)
产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。
1.灵隐院区
1.1主机品牌：松江主机3208G型号1台（主机共有18个回路，点位约2240个）。
松江9108A型号1台 （主机共有12个回路，点位约1788个）
1.2主机品牌：青鸟
1.3设备数量：2台主机，报警点位4028个，联动设备83个，多线控制24，总线控制44项，楼层显示31台；排烟风机15台；正压送风机2台；喷淋泵2台；消防泵2台；补风机3台；卷帘门14樘；应急照明系统，疏散指示系统，电气火灾监控系统，CRT系统。
1.4、智慧消防设备一套：智慧消防远程用户信息传输装置1台，智慧用电组合式电气火灾监控主机54个，无线水压、无线液位监测装置10个，大华独立式智慧烟感探测器57只。
2.三墩院区
2.1主机品牌：北京利达华信电子有限公司（主机共有80（六号楼加了一个回路）个回路，点位10828个）。
2.2设备数量：4台主机，报警点位7913个，联动设备2295项，借用设备137项，多线控制82项，总线控制68项，楼层显示83台；气体灭火主机3台；排烟风机45台；正压送风机31台；喷淋泵2台；消防泵2台；补风机2台；卷帘门207樘；应急照明系统，疏散指示系统，电气火灾监控系统，CRT系统。
三、设施维修及响应时间
1.系统零配件故障凡可以维修的中标人应尽力维修，继续使用。过程中确实需要更换的，经采购人同意后，中标人进行代购。
2.提供消防常用设施设备更换维修报价（见消防设备零配件清单）。该价格应为包安装价格，如不在此价格表范围内，以政采云上价格为比照，且不高于政采云价格。设备或材料采购到位后，中标人应尽快进行修复，使消防系统尽快投入正常运行。
3.供应商需提供24小时维保服务电话；接到报修电话需在2小时现场响应。
4、供应商在开展日常维保基础上，工作日各派驻1名技术员（其中至少一名持有一级注册消防工程师证书），分别在两院区驻点办公。工作时间（8：00-17：00）。
5、本项目维保服务期内，除专项施工改造工程外，所有日常消防设施设备的维修、故障排查、零部件更换、点位增补、系统调试、隐患整改、例行检修、故障复位、清洁养护等常规维保作业，全部免收人工工时费、上门服务费、操作费、调试费、短途人工费等各类人工相关费用。服务商需全额免费提供上述所有常规维保对应的人工服务，不得以巡检、维修、更换配件、新增点位、系统微调等任何理由，向采购方另行收取人工费用
6、浙江医院维修配件报价表
		消防维保配件价格清单




	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	单价

	火灾报警系统
	主机（松江3208G、3102A）
	1
	双回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	松江/利达
	

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	松江/利达
	

	
	报警设备
	1
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	消防电话插孔
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	1.5米信号线
	米
	1
	国标
	

	
	
	17
	2.5米电源线
	米
	1
	国标
	

	
	
	18
	报警总线
	米
	1
	国标
	

	
	
	19
	二极管
	个
	1
	国标
	

	气体灭火系统
	气瓶阀
	1
	七氟丙烷瓶组
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	2
	瓶组支架
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	3
	平头阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	4
	电磁阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	5
	压力表
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	6
	高压软管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	7
	集流管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	8
	分区控制阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	9
	启动气瓶
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	防火区
	1
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	气体喷放指示灯
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	机械应急操作装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	现场手动装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	系统主机
	1
	电源控制盘
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	显示屏
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	操作按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	备用电源
	套
	1
	松江/利达
	

	应急照明疏散指示
	应急照明疏散指示
	1
	自带电源应急灯
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	配电箱
	套
	1
	国标
	

	
	
	3
	非集中控制器
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	分配电装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	5
	疏散指示标志灯
	只
	1
	国标
	

	室内消火栓
	室内消火栓
	1
	低压压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	3
	消防泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	4
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	消防栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	DN65丝接直接
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	堵头
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	10号膨胀螺丝
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	JPS0.8-19消防卷盘
	套
	1
	邮鑫
	

	自动喷水灭火系统
	自动喷水灭火系统
	1
	湿式报警阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力警铃
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	4
	喷淋泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	喷淋栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	11
	压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	延迟器
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	试水阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	信号蝶阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	水流指示器
	只
	1
	国标
	

	
	
	17
	末端试水装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	末端试水压力表
	只
	1
	国标
	

	
	
	19
	直立式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	20
	下垂式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	21
	侧喷喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	22
	隐蔽式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	23
	DN25丝接三通
	套
	1
	国标
	

	
	
	24
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	25
	偏径大小头
	只
	1
	国标
	

	
	
	26
	堵头
	只
	1
	国标
	

	防排烟系统
	防排烟系统
	1
	风机房电源双切换
	套
	1
	国标
	

	
	
	2
	防火卷帘控制柜维修（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或同等品牌
	

	
	
	3
	防火卷帘控制柜更换
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	防火卷帘幕布维修
	平方
	1
	材质：防火玻璃纤维
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	5
	防火卷帘轨道维修
	樘
	1
	国标
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	6
	防火卷帘控制面板更换
	只
	1
	三星阿兰德或
	

	
	
	7
	风机控制器更换
	只
	1
	11KW
	

	
	
	8
	风机
	只
	1
	11KW
	

	
	
	9
	软接
	套
	1
	国标
	

	
	
	10
	风机管道
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	管道接口
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	280度防火阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	70度排烟口
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	百叶送风口
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	防火阀机构
	套
	1
	国标
	

	
	
	17
	转向调整
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	管道修复
	平方
	1
	国标
	

	
	
	19
	电机维修或更换
	台
	1
	380V-22KW
	

	
	
	20
	厂家维修报价
	
	
	
	

	
	
	21
	挡烟垂壁
	块
	1
	防火玻璃
	

	
	
	22
	接触器
	只
	1
	施耐德
	

	
	
	23
	继电器
	只
	1
	施耐德
	

	消防给水
	消防水池/水箱
	1
	浮球控制阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	电子浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	液位显示计
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	液位计角阀
	只
	1
	国标
	

	
	供水管道
	1
	镀锌钢管DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	镀锌钢管DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	镀锌钢管DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	镀锌钢管DN50
	米
	1
	国标
	

	
	
	5
	镀锌钢管DN40
	米
	1
	国标
	

	
	
	6
	镀锌钢管DN32
	米
	1
	国标
	

	
	
	7
	镀锌钢管DN25
	米
	1
	国标
	

	
	稳压系统
	1
	稳压泵控制柜更换
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	2
	稳压泵控制柜维修
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	3
	稳压泵更换
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	4
	气压罐
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	5
	气表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	6
	控制阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	7
	电接点压力表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	8
	软接
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	9
	止回阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	管道配件（室内架空）
	1
	沟槽正三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	沟槽正三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	沟槽弯头DN150 90度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	沟槽弯头DN150 45度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	沟槽弯头DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	沟槽法兰片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	沟槽法兰片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	8
	连接抱箍DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	连接抱箍DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	密封垫片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	11
	密封垫片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	机三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	机三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（室外埋地管）
	1
	焊接正三通
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	焊接弯头90度
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	焊接弯头45度
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	焊接法兰片
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道阀门）
	1
	管道DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	管道DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	螺丝22号
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	螺丝18号
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	螺丝14号
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	螺丝12号
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道钢片）
	1
	管道钢片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道钢片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	消防器材类
	1
	消火栓玻璃
	块
	1
	国标
	

	
	
	2
	消火栓箱门
	扇
	1
	杭消
	

	
	
	3
	1kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	4
	2kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	5
	3kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	6
	4kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	7
	5kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	8
	8kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	9
	35kgABC干粉灭火器推车
	台
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	10
	2kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	11
	3kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	12
	6升核磁共振专用灭火器
	具
	1
	克莱斯牌
	

	
	
	13
	干粉药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	14
	二氧化碳药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	15
	MSWJ9500不锈钢车用灭火器
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	16
	MSZ/2水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	17
	MSZ/3水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	18
	MSTZ/30水基型推车式灭火器
	台
	1
	欧伦泰
	

	
	
	19
	水基型药剂
	kg
	1
	欧伦泰
	

	
	
	20
	10-65-25消防水带
	套
	1
	天安
	

	
	
	21
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	只
	1
	浙安
	

	
	
	22
	2*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	23
	4*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	24
	5*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	25
	加厚消防扳手
	把
	1
	江升
	

	
	
	26
	70公分室外栓防冻罩
	只
	1
	财安
	

	
	
	27
	消防演习烟幕弹（3分钟）
	只
	1
	财安
	

	
	
	28
	180cm*340cm地上出口地贴
	张
	1
	财安
	

	
	
	29
	50米普通警戒线
	盒
	1
	财安
	

	
	
	30
	1米消防铁锹
	把
	1
	财安
	

	
	
	31
	半圆形消防黄沙桶
	只
	1
	财安
	

	
	
	32
	5公分*2000cm地上黑黄胶带
	卷
	1
	曹晖
	

	
	
	33
	JPS0.8-19消防卷盘
	套
	1
	邮鑫
	

	
	
	34
	ø25卷盘枪头
	支
	1
	发达
	

	
	
	35
	1*1灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	36
	1.5*1.5灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	37
	ø65消防水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	38
	ø65消防开关水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	39
	ø65消防多功能水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	40
	ø65管牙接口
	只
	1
	江升
	

	
	
	41
	ø65一分二消防分水器
	只
	1
	江升
	

	
	
	42
	ø80*65消防异腈接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	43
	ø65*50消防异腈接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	44
	消防钢大斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	45
	消防腰斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	46
	1000℃隔热服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	47
	2002款消防防护服（五件套）
	套
	1
	财安
	

	
	
	48
	FH01防化服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	49
	FZL-S-T16救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	50
	FZL-S-T8救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	51
	充电型照明电筒
	只
	1
	
	

	
	
	52
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	只
	1
	中安
	

	
	
	53
	多功能安全锤
	把
	1
	国标
	

	
	
	54
	防火卷帘门下严禁堆物地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	55
	防火密封条
	条
	1
	国标
	

	
	
	56
	红色疏散引导箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	57
	400*600*400黄沙箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	58
	塑料口哨
	只
	1
	国标
	

	
	
	59
	锂电喊话器
	只
	1
	国标
	

	
	
	60
	毛巾
	条
	1
	国标
	

	
	
	61
	灭火器挂架
	个
	1
	国标
	

	
	
	62
	灭火器检查卡片
	张
	1
	国标
	

	
	
	63
	灭火器使用标识
	张
	1
	国标
	

	
	
	64
	消防设施禁止推物不干胶地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	65
	消防引导棒
	根
	1
	国标
	

	
	
	66
	6公斤悬挂式干粉灭火器
	只
	1
	国标
	

	智慧消防
	智慧消防远程用户信息传输装置
	1
	通讯板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	联网、转换主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	电源转换模块
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	智慧用电组合式电气火灾监控主机
	1
	监控主机
	套
	1
	大华
	

	
	
	2
	剩余电流互感器（三相）
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	电流互感器（单相）
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	Ntc传感器（单个）
	只
	1
	大华
	

	
	无线水压、无线液位监测装置
	1
	主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	防爆铸体外壳
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	压力传感器
	只
	1
	大华
	

	
	大华独立式智慧烟感探测器
	1
	大华独立式智慧烟感探测器
	只
	1
	大华
	

	
	防火分隔设施
	1
	闭门器
	只
	1
	国产
	

	
	
	2
	顺位器
	只
	1
	不锈钢
	

	
	
	3
	门磁开关（单门）
	只
	1
	松江
	

	
	
	4
	门磁开关（双门）
	只
	1
	松江
	

	
	消火栓系统
	1
	室内消火栓手轮
	个
	1
	国产
	

	
	
	2
	室外消火栓顶盖
	个
	1
	国产
	

	
	
	3
	室外消火栓闷盖
	个
	1
	65
	

	
	
	4
	室外消火栓闷盖
	个
	1
	100
	

	
	疏散指示系统
	1
	安全出口灯
	个
	1
	台谊/敏华/乐思达（不同品牌价格有差异）
	

	
	
	2
	疏散指示灯
	个
	1
	
	

	
	
	3
	应急照明灯（双头）
	个
	1
	
	

	
	
	4
	应急照明灯（圆筒灯）
	只
	1
	
	

	
	
	5
	应急照明灯（30cm*30cm)
	只
	1
	
	

	
	
	6
	应急照明灯（60cm*60cm)
	只
	1
	
	

	
	
	7
	消防应急照明独立电源包
	只
	1
	
	

	
	
	8
	应急照明（筒灯）
	个
	1
	台谊/敏华/乐思达（不同品牌价格有差异）
	

	
	
	9
	应急照明吸顶灯
	个
	1
	
	

	
	
	10
	60cm*60cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	11
	60cm*120cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	12
	30cm*120cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	13
	30cm*60cm平板灯
	只
	1
	
	

	
	
	14
	单管应急灯
	只
	1
	
	

	
	
	15
	双管应急灯
	只
	1
	
	

	
	
	16
	荧光疏散标贴
	个
	1
	国产
	

	
	
	17
	JDG管
	米
	1
	φ20
	

	
	
	18
	电源线信号线
	米
	1
	RVS 双绞线
	

	
	
	19
	电源线BV线
	米
	1
	低烟无卤BV线
	

	
	
	20
	膨胀管
	包
	1
	国产
	

	
	
	21
	管卡
	包
	1
	国产
	

	
	
	22
	螺丝钉
	盒
	1
	国产
	

	
	
	23
	弯头
	只
	1
	φ20
	

	
	
	24
	直接
	只
	1
	φ20
	

	
	
	25
	杯梳
	只
	1
	φ20
	

	
	
	26
	接线盒
	个
	1
	H86
	

	
	
	27
	pvc管
	米
	1
	φ20
	

	
	松江电气火灾监控系统
	1
	剩余电流探测器
	个
	1
	45P
	

	
	
	2
	剩余电流探测器
	个
	1
	80P
	

	
	
	3
	剩余电流探测器
	个
	1
	120P
	

	
	
	4
	剩余电流探测器
	个
	1
	250P
	

	
	防排烟系统
	1
	风机手自动旋钮
	个
	1
	国产
	

	
	消防广播系统
	1
	消防喇叭
	个
	1
	国产
	

	
	其他
	1
	免钉胶（玻璃胶）
	只
	1
	国产
	

	
	
	2
	补漏胶
	只
	1
	国产
	

	
	
	3
	悬挂灯具吊环
	只
	1
	国产
	

	
	
	4
	悬挂灯具链条
	条
	1
	国产
	

	
	
	5
	黄油
	桶
	1
	国产
	

	
	
	6
	油漆
	桶
	1
	国产
	

	
	
	7
	门禁按钮玻璃
	个
	1
	国产
	

	
	
	8
	消火栓按钮开关
	只
	1
	国产
	

	
	
	9
	热敏打印纸
	卷
	1
	国产
	

	
	
	10
	JDG金属软管
	米
	1
	
	

	
	
	11
	JDG金属管
	米
	1
	
	

	
	
	1
	单匹16A断路器
	个
	1
	国标（施耐德）
	

	
	
	2
	两匹16A断路器
	个
	1
	国标（施耐德）
	

	
	
	3
	24V消防分励脱扣器
	个
	1
	国标（施耐德）
	

	
	
	4
	小电箱
	个
	1
	
	

	
	
	1
	消防主机（松江9108A）
	台
	1
	松江
	

	
	
	1
	集中应急照明柜
	台
	1
	
	

	火灾报警系统
	主机（松江9108A）
	1
	单回路板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	2
	单回路板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	3
	回路板底板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	4
	回路板底板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	5
	电源板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	6
	电源板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	7
	主控主板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	8
	主控主板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	9
	主控电源板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	10
	主控电源板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	11
	外控电源板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	12
	外控电源板维修
	块
	1
	松江
	

	
	
	13
	CRT通讯板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	14
	层显通讯板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	15
	联网通讯板更换
	块
	1
	松江
	

	
	
	16
	液晶显示屏更换
	个
	1
	松江
	

	
	
	17
	备用电源
	个
	1
	松江
	

	
	
	18
	打印机
	台
	1
	松江
	

	
	
	19
	电源开关板
	个
	1
	松江
	

	
	
	20
	多线联动盘
	个
	1
	松江
	

	
	
	21
	CPU板
	块
	1
	松江
	

	
	
	22
	报警扬声器
	个
	1
	松江
	

	
	
	23
	保险丝
	套
	1
	松江
	

	
	
	24
	消防电话总机
	台
	1
	松江
	

	
	
	25
	消防电话分机
	套
	1
	松江
	

	
	
	26
	消防广播
	套
	1
	松江
	

	
	
	27
	消防广播面板
	个
	1
	松江
	

	
	
	28
	消防广播话筒
	个
	1
	松江
	

	
	
	29
	多线盘
	套
	1
	松江
	

	
	
	30
	多线模块
	个
	1
	松江
	

	
	
	31
	防火门监控器
	套
	1
	松江
	

	
	
	32
	电气火灾监控器
	套
	1
	松江
	

	
	
	33
	CRT软件图形更新
	次
	1
	松江
	

	消防应急照明
	集中应急照明
	1
	应急照明控制器
	个
	1
	
	

	
	
	2
	应急照明集中电源
	个
	1
	
	

	
	
	3
	集中电源应急疏散灯
	个
	1
	
	

	
	
	4
	集中电源应急照明灯
	个
	1
	
	

	
	
	5
	故障电弧探测器
	个
	1
	
	

	
	
	6
	消防电源监控模块
	个
	1
	
	

	
	
	7
	EPS消防应急电源
	个
	1
	
	

	
	
	8
	箱体
	个
	1
	
	

	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	单价（人民币元）

	火灾报警系统
	主机（松江3208G、3102A）
	1
	双回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	松江/利达
	

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	松江/利达
	

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	松江/利达
	

	
	报警设备
	1
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	14
	消防电话插孔
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	16
	1.5米信号线
	米
	1
	国标
	

	
	
	17
	2.5米电源线
	米
	1
	国标
	

	
	
	18
	报警总线
	米
	1
	国标
	

	气体灭火系统
	气瓶阀
	1
	七氟炳烷瓶组
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	2
	瓶组支架
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	3
	平头阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	4
	电磁阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	5
	压力表
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	6
	高压软管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	7
	集流管
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	
	8
	分区控制阀
	套
	1
	南京空鹰
	

	
	
	9
	启动气瓶
	个
	1
	南京空鹰
	

	
	防火区
	1
	感温探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	感烟探测器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	声光警报器
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	气体喷放指示灯
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	5
	机械应急操作装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	
	6
	现场手动装置
	套
	1
	松江/利达
	

	
	系统主机
	1
	电源控制盘
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	2
	显示屏
	块
	1
	松江/利达
	

	
	
	3
	操作按钮
	只
	1
	松江/利达
	

	
	
	4
	备用电源
	套
	1
	松江/利达
	

	应急照明疏散指示
	应急照明疏散指示
	1
	自带电源应急灯
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	配电箱
	套
	1
	国标
	

	
	
	3
	非集中控制器
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	分配电装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	5
	疏散指示标志灯
	只
	1
	国标
	

	室内消火栓
	室内消火栓
	1
	低压压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	3
	消防泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	4
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	消防泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	消防栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	消防泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	消防泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	DN65丝接直接
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	堵头
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	10号膨胀螺丝
	只
	1
	国标
	

	自动喷水灭火系统
	自动喷水灭火系统
	1
	湿式报警阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力警铃
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	喷淋泵更换
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	5
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	6
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：37.5KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	7
	喷淋泵外送维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（厂家专业维修报价）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	8
	喷淋栓泵更换
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	9
	喷淋泵控制柜维修
	台
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	10
	喷淋泵控制柜更换
	只
	1
	规格：45KW
	

	
	
	
	
	
	
	东方泵业或同等品牌
	

	
	
	11
	压力开关
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	延迟器
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	试水阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	信号蝶阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	水流指示器
	只
	1
	国标
	

	
	
	17
	末端试水装置
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	末端试水压力表
	只
	1
	国标
	

	
	
	19
	直立式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	20
	下垂式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	21
	侧喷喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	22
	隐蔽式喷头
	只
	1
	国标
	

	
	
	23
	DN25丝接三通
	套
	1
	国标
	

	
	
	24
	弯头
	只
	1
	国标
	

	
	
	25
	偏径大小头
	只
	1
	国标
	

	
	
	26
	堵头
	只
	1
	国标
	

	防排烟系统
	防排烟系统
	1
	风机房电源双切换
	套
	1
	国标
	

	
	
	2
	防火卷帘控制柜维修（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或同等品牌
	

	
	
	3
	防火卷帘控制柜更换
	台
	1
	3KW 三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	防火卷帘幕布维修
	平方
	1
	材质：防火玻璃纤维
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	5
	防火卷帘轨道维修
	樘
	1
	国标
	

	
	
	
	（厂家维修报价）
	
	
	
	

	
	
	6
	防火卷帘控制面板更换
	只
	1
	三星阿兰德或
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	风机控制器更换
	只
	1
	11KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	风机
	只
	1
	11KW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	软接
	套
	1
	国标
	

	
	
	10
	风机管道
	套
	1
	国标
	

	
	
	11
	管道接口
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	280度防火阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	70度排烟口
	只
	1
	国标
	

	
	
	15
	百叶送风口
	只
	1
	国标
	

	
	
	16
	防火阀机构
	套
	1
	国标
	

	
	
	17
	转向调整
	套
	1
	国标
	

	
	
	18
	管道修复
	平方
	1
	国标
	

	消防给水
	消防水池/水箱
	1
	浮球控制阀
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	水力浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	电子浮球
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	液位显示计
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	液位计角阀
	只
	1
	国标
	

	
	供水管道
	1
	镀锌钢管DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	镀锌钢管DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	镀锌钢管DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	镀锌钢管DN50
	米
	1
	国标
	

	
	
	5
	镀锌钢管DN40
	米
	1
	国标
	


	
	
	6
	镀锌钢管DN32
	米
	1
	国标
	

	
	
	7
	镀锌钢管DN25
	米
	1
	国标
	

	
	稳压系统
	1
	稳压泵控制柜更换
	只
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	 
	
	2
	稳压泵控制柜维修
	只
	1
	
	

	
	
	
	（主板、控制板等核心元器件非核心元器件不收费）
	
	
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	3
	稳压泵更换
	只
	1
	规格：3KW
	

	
	
	
	
	
	
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	4
	气压罐
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	5
	气表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	6
	控制阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	7
	电接点压力表
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	8
	软接
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	
	9
	止回阀
	只
	1
	凯泉或同等品牌
	

	
	管道配件（室内架空）
	1
	沟槽正三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	沟槽正三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	沟槽弯头DN150 90度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	沟槽弯头DN150 45度弯
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	沟槽弯头DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	沟槽法兰片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	沟槽法兰片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	8
	连接抱箍DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	9
	连接抱箍DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	10
	密封垫片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	11
	密封垫片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	12
	机三通DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	13
	机三通DN100
	只
	1
	国标
	

	
	
	14
	支吊架
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（室外埋地管）
	1
	焊接正三通
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	焊接弯头90度
	只
	1
	国标
	

	
	
	3
	焊接弯头45度
	只
	1
	国标
	

	
	
	4
	焊接法兰片
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道阀门）
	1
	管道DN150
	米
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道DN100
	米
	1
	国标
	

	
	
	3
	管道DN65
	米
	1
	国标
	

	
	
	4
	螺丝22号
	只
	1
	国标
	

	
	
	5
	螺丝18号
	只
	1
	国标
	

	
	
	6
	螺丝14号
	只
	1
	国标
	

	
	
	7
	螺丝12号
	只
	1
	国标
	

	
	管道配件（管道钢片）
	1
	管道钢片DN150
	只
	1
	国标
	

	
	
	2
	管道钢片DN100
	只
	1
	国标
	

	
	消防器材类
	1
	消火栓玻璃
	块
	1
	国标
	

	
	
	2
	消火栓箱门
	扇
	1
	杭消
	

	
	
	3
	1kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	4
	2kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	5
	3kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	6
	4kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	7
	5kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	8
	8kgABC干粉灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	9
	35kgABC干粉灭火器推车
	台
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	10
	2kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	11
	3kg二氧化碳灭火器
	具
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	12
	6升核磁共振专用灭火器
	具
	1
	克莱斯牌
	

	
	
	13
	干粉药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	14
	二氧化碳药剂充装
	kg
	1
	杭消威能牌
	

	
	
	15
	MSWJ9500不锈钢车用灭火器
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	16
	MSZ/2水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	17
	MSZ/3水基型灭火器（绿瓶）
	具
	1
	欧伦泰
	

	
	
	18
	MSTZ/30水基型推车式灭火器
	台
	1
	欧伦泰
	

	
	
	19
	水基型药剂
	kg
	1
	欧伦泰
	

	
	
	20
	10-65-25消防水带
	套
	1
	天安
	

	
	
	21
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	只
	1
	浙安
	

	
	
	22
	2*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	23
	4*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	24
	5*2灭火器铁箱
	只
	1
	发达
	

	
	
	25
	加厚消防扳手
	把
	1
	江升
	

	
	
	26
	70公分室外栓防冻罩
	只
	1
	财安
	

	
	
	27
	消防演习烟雾弹（3分钟）
	只
	1
	财安
	

	
	
	28
	180cm*340cm地上出口地贴
	张
	1
	财安
	

	
	
	29
	50米普通警戒线
	盒
	1
	财安
	

	
	
	30
	1米消防铁锹
	把
	1
	财安
	

	
	
	31
	半圆型消防黄沙桶
	只
	1
	财安
	

	
	
	32
	5公分*2000cm地上黑黄胶带
	卷
	1
	曹晖
	

	
	
	33
	JPS0.8-19消防卷盘
	套
	1
	邮鑫
	

	
	
	34
	ø25卷盘枪头
	支
	1
	发达
	

	
	
	35
	1*1灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	36
	1.5*1.5灭火毯
	条
	1
	科兴
	

	
	
	37
	ø65消防水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	38
	ø65消防开关水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	39
	ø65消防多功能水枪
	支
	1
	江升
	

	
	
	40
	ø65管牙接口
	只
	1
	江升
	

	
	
	41
	ø65一分二消防分水器
	只
	1
	江升
	

	
	
	42
	ø80*65消防异经接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	43
	ø65*50消防异经接头
	只
	1
	江升
	

	
	
	44
	消防钢大斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	45
	消防腰斧
	把
	1
	财安
	

	
	
	46
	1000℃隔热服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	47
	2002款消防防护服（五件套）
	套
	1
	财安
	

	
	
	48
	FH01防化服
	套
	1
	宇安
	

	
	
	49
	FZL-S-T16救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	50
	FZL-S-T8救生绳（20米）
	根
	1
	宇安
	

	
	
	51
	充电型照明电筒
	只
	1
	
	

	
	
	52
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	只
	1
	中安
	

	
	
	53
	多功能安全锤
	把
	1
	国标
	

	
	
	54
	防火卷帘门下严禁堆物地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	55
	防火密封条
	条
	1
	国标
	

	
	
	56
	红色疏散引导箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	57
	400*600*400黄沙箱
	只
	1
	国标
	

	
	
	58
	塑料口哨
	只
	1
	国标
	

	
	
	59
	锂电喊话器
	只
	1
	国标
	

	
	
	60
	毛巾
	条
	1
	国标
	

	
	
	61
	灭火器挂架
	个
	1
	国标
	

	
	
	62
	灭火器检查卡片
	张
	1
	国标
	

	
	
	63
	灭火器使用标识
	张
	1
	国标
	

	
	
	64
	消防设施禁止推物不干胶地贴
	张
	1
	国标
	

	
	
	65
	消防引导棒
	根
	1
	国标
	

	
	
	66
	6公斤悬挂式干粉灭火器
	只
	1
	国标
	

	智慧消防
	智慧消防远程用户信息传输装置
	1
	通讯板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	联网、转换主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	电源转换模块
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	智慧用电组合式电气火灾监控主机
	1
	监控主机
	套
	1
	大华
	

	
	
	2
	剩余电流互感器（三相）
	块
	只
	大华
	

	
	
	3
	电流互感器（单相）
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	Ntc传感器（单个）
	只
	1
	大华
	

	
	无线水压、无线液位监测装置
	1
	主板
	块
	1
	大华
	

	
	
	2
	电池
	块
	1
	大华
	

	
	
	3
	防爆铸体外壳
	只
	1
	大华
	

	
	
	4
	天线、连接件
	套
	1
	大华
	

	
	
	5
	液位传感器5米
	只
	1
	大华
	

	
	
	6
	压力传感器
	只
	1
	大华
	

	
	大华独立式智慧烟感探测器
	1
	大华独立式智慧烟感探测器
	只
	1
	大华
	


	系统
	系统明细
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价（人民币元）
	品牌

	火灾报警系统
	主机青鸟
	1
	双回路板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	2
	双回路板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	3
	回路板底板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	4
	多线板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	5
	多线板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	6
	层显板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	7
	层显板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	8
	单回路板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	9
	单回路板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	10
	双回路板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	11
	电源板更换
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	12
	电源板维修
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	13
	主控面板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	14
	主控电源板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	15
	外控电源板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	16
	通讯板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	17
	显示屏
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	18
	备用电源
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	19
	打印机
	台
	1
	
	青鸟

	
	
	20
	电源开关
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	21
	多线联动盘
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	22
	CPU板
	块
	1
	
	青鸟

	
	
	23
	报警扬声器
	个
	1
	
	青鸟

	
	
	24
	保险丝
	套
	1
	
	青鸟

	
	
	1
	感烟探测器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	2
	感温探测器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	3
	手动报警按钮
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	4
	消火栓按钮
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	5
	声光警报器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	6
	消防广播
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	7
	区域显示器
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	8
	消防端子箱
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	9
	接线端子排
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	10
	输入输出模块
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	11
	输入模块
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	12
	中继模块
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	13
	消防电话分机
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	14
	消防插孔电话
	只
	1
	
	青鸟

	
	
	15
	短路隔离器
	只
	1
	
	青鸟



四、技术要求：
1.确保消防各系统正常运行，满足国家及省，市、地方有关消防法规、准则要求及厂家消防设备安全运行的标准。
2.确保系统的各个相关设施完好，可靠。
3.确保智慧消防设施与远程平台相连接，具有实时报警功能。（要求维保费用包含该智慧消防设施所需年度服务费和通讯费。）
五、其他要求
1.投标人所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；
2.投标单位作业人员年龄45岁以下
3.技术标准及作业要求：（包括但不限于以下内容）
3.1招标服务要求：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）执行。
3.2技术方案：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）执行。
3.3本单位设定了对建筑消防设施的巡视检查、测试检查和检验检查三种方式。
3.3.1本单位消防设施巡视检查的由中标人遵循《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）的有关规定实施。
3.3.2本单位建立建筑消防设施故障报告和故障消除的登记制度。发生故障，中标人应当及时组织修复。因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应当采取有效措施确保安全。
3.3.3建筑消防设施测试检查记录表和年度检验报告，应由操作人员和采购人的消防安全责任人或者消防安全管理人签字认可。
4.服务范围、项目：详见其他要求5-7条款所列内容。
5.巡视检查
5.1一般要求
5.1.1每月组织对6.2所列项目巡视检查。
5.1.2建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态；对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施。
5.2巡视检查内容
5.2.1火灾探测器外观完好情况。
5.2.2火灾自动报警系统区域显示器是否处于运行状态。
5.2.3消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观，每层配水管控制阀门启、闭状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
5.2.4自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。
5.2.5防烟和排烟设施的排烟阀、送风阀的启、闭状态，机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境，自然排烟窗的启、闭状态。
5.2.6应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变。
5.2.7消防电话或者电话插孔外观有无改变。
5.2.8防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态，外观完好情况，有无遮挡。
5.2.9消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观。
5.2.10其他需要巡视检查内容。
6.测试检查
6.1一般要求
6.1.1每月组织对6.2-6.10所列项目测试检查检查一次，并填写表。
6.1.2测试方法和技术要求应依照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）的相关规定。
6.2火灾自动报警系统
6.2.1火灾自动报警装置
6.2.1.1至少检查总数量10%的火灾报警探测器功能。
6.2.1.2至少检查总数量10％的手动报警功能。
6.2.2警报装置。
6.2.3火灾报警控制器、图形显示器、火灾显示盘。
6.2.4消防联动控制设备。
6.2.5系统功能。
6.3消防给水系统
6.3.1消防水池、水箱或增压设施。
6.3.2消防水泵及水泵控制柜。
6.3.3水泵接合器。
6.3.4室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮。
6.3.5室外消火栓。
6.3.6系统功能。
6.4自动喷水灭火系统
6.4.1水池、水箱和增压设施。
6.4.2消防水泵及水泵控制柜。
6.4.3报警阀组。
6.4.4控制信号阀。
6.4.5水流指示器。
6.4.6通过末端试水，至少对10%喷头进行功能检查。
6.4.7末端试水装置。
6.4.8系统功能。
6.5气体灭火系统
气瓶的压力检查，控制器功能检查。
6.6防烟和排烟设施
6.6.1机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜。
6.6.2机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜。
6.7消防电话。
6.7.1标识正确性。
6.7.2通话质量。
6.8防火分隔设施
6.8.1防火门启闭功能。
6.8.2防火卷帘自动启动和现场手动功能。
6.8.3电动防火门联动功能。
6.8.4电动防火阀的启、闭功能。
6.9消防电梯
6.9.1首层按钮控制和联动电梯回首层。
6.9.2电梯轿箱内消防电话。
6.10消防供电设施
6.10.1消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。
7.检验检查
7.1 一般规定
7.1.1火灾报警探测器等消防电子设备，应根据产品的技术性能需要进行清洗保养。清洗费用不再另计。
7.1.2维保人员在接收到采购人工作指令后，应不迟于2小时内出发赶赴现场。
7.2检验检查内容
7.2.1火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次；
7.2.2自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，对消防设施上的仪器仪表进行校验；每12个月累计对每个喷头进行检查、末端放水阀检查并不少于一次；
7.2.3消防给水系统最不利点消火栓出水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；
7.2.4消防供电设施功能检查，主备电源切换，检验供电能力；
7.2.5通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门及电动防火门的功能；通过报警联动，通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能；
8.服务单位应根据本项目的情况编制详细的《建筑消防设施维修保养方案》。
9.服务单位每月需提供月度维护保养工作报告。
10.服务单位需提供应急响应电话号码及到达时间。
11.服务期限：24个月。
12.服务单位应根据医院实际需求提供设备维修所需配件，投标时附《浙江医院维修配件报价表》，报价单中未提供的配件价格，双方协商为准。
13建筑物内的现有非隐蔽设施进行维保（包括设备机房，控制柜及后端相关设施），不再额外收取人工费用。
六、商务要求
1、本次报价除服务期内所有消防设施设备日常维护保养外，需按相关部门要求进行消防评估、检测，并出具两院区独立的消防部门认可的消防、电气检测以及消防评估费用（1年1次，按实际出具数结算）。报价明细表中应分为四部分内容报价，分别是：
1.消防维保服务
2.消防检测服务
3.电气检测服务
4.消防评估服务
服务单位应根据医院实际需求提供设备维修所需配件，投标时附《浙江医院维修配件报价表》，报价单中未提供的配件价格，双方协商为准。
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






合同复印件：

用户需求书
一、维保设备清单（具体以现场实际数量为准）
产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加
1、灵隐院区
	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	硬盘录像机
	10台
	

	2
	监控摄像机
	950路
	

	3
	综合安防平台服务器（含软件）
	2台
	

	4
	网络视频储存服务器
	8台
	

	5
	拼接屏
	8块
	

	6
	解码器
	1台
	

	7
	UPS应急电源
	1套
	

	8
	核心交换机
	1台
	

	9
	海康门禁系统门禁
	130个
	

	10
	一键报警点位
	240路
	

	11
	全院应急广播
	1套
	服务器、功放、喇叭、寻呼

	12
	全院监控网络设备
	1套
	交换机、收发器等

	13
	校时服务器
	1台
	

	14
	监控供电设备
	1套
	监控室、室外机柜、弱电间及线路等。


2、三墩院区
	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	网络视频存储服务器
	19台
	

	2
	硬盘录像机
	10台
	

	3
	解码器
	1台
	

	4
	监控摄像机
	2400路
	

	5
	综合安防平台服务器（含软件）
	2台
	

	6
	DSS管理平台服务器（含软件）
	4台
	

	7
	4号楼门禁
	21个
	

	8
	5号楼门禁
	5个
	

	9
	一键报警点位
	650路
	

	10
	全院应急广播
	1套
	服务器、功放、喇叭、寻呼

	11
	拼接屏
	18块
	

	12
	监视器
	1块
	

	13
	人脸比对服务器
	2台
	

	14
	监控供电设备
	1套
	监控室、室外机柜、弱电间及线路等。

	15
	正元门禁系统
	920个
	


二、设施维修及响应时间
1.系统零配件故障凡可以维修的中标人应尽力维修，继续使用。过程中确实需要更换的，经采购人同意后，中标人进行代购。
2.提供监控常用设施设备更换维修报价（见监控设备零配件清单）。该价格应为包安装价格，如不在此价格表范围内，以政采云上价格为比照，且不高于政采云价格。设备或材料采购到位后，中标人应尽快进行修复，使监控系统尽快投入正常运行。
3.服务单位需提供24小时维保服务电话
4.服务单位在开展日常维保基础上，维保单位需在工作日分别在两院区各派驻1名技术员在两院区驻点办公。工作时间（8：00-17：00）。
5.本项目维保服务期内，除专项施工改造工程外，所有日常监控设施设备的维修、故障排查、零部件更换、点位增补、系统调试、隐患整改、例行检修、故障复位、清洁养护等常规维保作业，全部免收人工工时费、上门服务费、操作费、调试费、短途人工费等各类人工相关费用。服务商需全额免费提供上述所有常规维保对应的人工服务，不得以巡检、维修、更换配件、新增点位、系统微调等任何理由，向采购方另行收取人工费用
6.浙江医院维修配件报价表（请填写）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	单价

	一、视频监控设备

	1
	400万半球型PoE网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3346WDV3-I
	台
	

	2
	400万筒型PoE网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T46WDV3-I3
	台
	

	3
	400万智能网络球机
	海康威视
	IDS-2DC7423MW-A
	台
	

	4
	400万PTZ云台筒型网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3646FWD-LPTZ 2.7mm-12mm
	台
	

	5
	400万电梯网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3546FWDV3-IT
	台
	

	6
	400W人脸抓拍摄像机
	海康威视
	DS-2CD7A4FWDJH3-XJ
	台
	

	7
	400万防爆网络摄像机
	海康威视
	DS-2XE604ZYFWD-IX
	台
	

	8
	热成像筒型摄像机
	海康威视
	HM-TD26ZY-3/QA
	台
	

	9
	400万星光级半球型POE网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3146FWD-IS
	台
	

	10
	太阳能4G摄像机
	萤石
	EB3
	台
	

	11
	46寸拼接屏
	海康威视
	DS-VW46/L35
	台
	

	12
	解码器
	海康威视
	DS-6920UD
	台
	

	13
	网络视频存储服务器
	海康威视
	DS-A80636S
	台
	

	14
	综合安防服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B(310810252)
	台
	

	15
	视频通道授权
	海康威视
	Infovision iHospital-VMS
	路
	

	16
	入侵报警授权
	海康威视
	Infovision iHospital-SCPMS
	路
	

	17
	人脸识别服务器
	海康威视
	iDS-96064NX-I16
	台
	

	18
	8路网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8608N-I8/ZC
	台
	

	19
	16路网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-I8/ZC
	台
	

	20
	32路网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I8/ZC
	台
	

	21
	4TB企业硬盘
	海康威视
	HK724TAH
	块
	

	22
	8TB企业硬盘
	海康威视
	HK728TAH
	块
	

	23
	10TB企业硬盘
	海康威视
	HK7210AH
	块
	

	24
	400万半球型PoE网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDW2433T-A
	台
	

	25
	400万枪型PoE网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW2433M-A-I1
	台
	

	26
	400万电梯网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW3433F-M-AS
	台
	

	27
	400万网络智能球机
	大华
	DH-SD-6C8423-GN
	台
	

	28
	4T企业硬盘
	西部数据
	HUS726T4TALE6L4
	块
	

	29
	8T企业硬盘
	西部数据
	HUS728T8TALE6L4
	快
	

	30
	10T企业硬盘
	西部数据
	WUS721010ALE6L4
	块
	

	31
	综合管理平台
	大华
	DH-ICC-M8500-PRO
	个
	

	32
	视频通道授权
	大华
	DH-ICC-Common-VD-COCHN
	路
	

	33
	综合管理平台（旗舰版服务器）
	大华
	DH-ICC-M8500S5D-HW-U128
	台
	

	34
	网络视频存储服务器
	大华
	DH-EVS5136S
	台
	

	35
	46寸拼接屏
	大华
	DHL460UCM-EF
	台
	

	36
	解码器
	大华
	DH-NVD1805DH-4I-4K
	台
	

	二、报警系统设备

	1
	有线报警按钮
	海康威视
	DS-1T720N
	台
	

	2
	网络报警主机
	海康威视
	DS-QHA64-W4M
	台
	

	3
	总线报警主机
	海康威视
	DS-19A08-01BN
	台
	

	4
	网络报警模块
	海康威视
	DS-IP8-MA
	台
	

	5
	总线报警模块
	海康威视
	DS-19M08-ZS
	台
	

	6
	控制键盘
	海康威视
	DS-29K00-L
	台
	

	7
	控制键盘
	海康威视
	DS-PK-LRT
	台
	

	8
	有线探测器
	海康威视
	DS-PDCL12DT-EG2
	台
	

	9
	有线报警按钮
	大华
	DH-ARD811
	个
	

	10
	有线探测器
	大华
	DH-ARD1112C-D
	个
	

	11
	报警模块
	大华
	DH-ARM808
	台
	

	12
	报警键盘
	大华
	DH-ARK50C-RC
	台
	

	13
	报警主机
	大华
	DH-ARC9016C-V3
	台
	

	三、应急广播设备

	1
	IP网络功放终端
	ITC
	TP-893240
	台
	

	2
	天花吸顶喇叭
	ITC
	TP-C3305
	个
	

	3
	数字化IP-GF网络广播系统
	ITC
	TP-R89300软件
	套
	

	4
	采集器
	ITC
	TP-89370
	台
	

	5
	IP网络功放终端
	ITC
	TP-893120
	台
	

	6
	广播服务器
	ITC
	TP-89300
	台
	

	四、网络设备

	1
	交换机
	海康威视
	DS-3E0109P-E
	台
	

	2
	交换机
	海康威视
	DS-3E0518SP-E
	台
	

	3
	交换机
	海康威视
	DS-3E0526SP-E
	台
	

	4
	网管交换机
	华三
	S5560S-28P-SI
	台
	

	5
	光模块
	华三
	SFP-GE-LX-
SM1310-D
	台
	

	6
	收发器
	精连
	JL-SC1003AB
	对
	

	7
	收发器
	精连
	JL-3100AB-20-8
	台
	

	8
	网络机柜
	国产
	12U
	台
	

	9
	网络机柜
	国产
	22U
	台
	

	10
	网络机柜
	国产
	42U
	台
	

	五、UPS设备

	1
	UPS主机
	商宇
	HP33120H
	台
	

	2
	蓄电池
	商宇
	GW12100
	台
	

	3
	电池箱
	商宇
	A32
	台
	

	六、门禁设备

	1
	门禁控制器
	海康威视
	DS-K260ZFW-F4
	台
	

	2
	读卡器
	海康威视
	DS-K11ZFW-F08M
	台
	

	3
	双门磁力锁
	海康威视
	DS-K4H258D
	把
	

	4
	单门磁力锁
	海康威视
	DS-K4H258S
	把
	

	5
	双门磁力锁支架
	海康威视
	DS-K4H258DC
	把
	

	6
	单门磁力锁支架
	海康威视
	DS-K4H258
	个
	

	7
	玻璃门磁力锁支架
	海康威视
	DS-K4H258-U
	个
	

	8
	开门按钮
	海康威视
	EB29
	个
	

	9
	落地式支架
	海康威视
	DS-KABF70-H
	个
	

	10
	门禁电源
	海康威视
	HY-P02
	个
	

	11
	人脸识别一体机
	海康威视
	DS-K1T671M/ZC
	台
	

	12
	电插锁
	海康威视
	DS-K4T108
	把
	

	13
	全自动开门器
	海康威视
	DS-K7PC91
	台
	

	14
	微波传感器
	海康威视
	DS-K7PW08
	个
	

	15
	发卡器
	海康威视
	DS-K1F180A-D8E
	个
	

	16
	门禁控制器
	中控
	C3-400
	个
	

	17
	读卡器
	中控
	KD201E/M
	台
	

	18
	指纹门禁机
	中控
	F18
	台
	

	19
	门禁电源模块
	中控
	CASE08
	台
	

	20
	人脸门禁机
	中控
	TDB03
	台
	

	21
	发卡器
	中控
	CR10
	个
	

	22
	刷卡门禁机
	中控
	TC2000
	台
	

	七、材料及配件

	1
	PVC管
	中财
	20mm
	米
	

	2
	PVC管
	中财
	25mm
	米
	

	3
	PVC槽
	中财
	25*25mm
	米
	

	4
	PE管
	中财
	50mm
	米
	

	5
	JDG管
	国产
	25mm
	米
	

	6
	波纹软管
	国产
	25mm
	米
	

	7
	金属软管
	国产
	25mm
	米
	

	8
	半球支架
	国产
	半球支架
	个
	

	9
	枪机支架
	国产
	枪机支架
	个
	

	10
	球机支架
	国产
	球机支架
	个
	

	11
	吊装支架
	国产
	吊装支架
	个
	

	12
	3.5米监控立杆
	国产
	3.5M
	根
	

	13
	4米监控立杆
	国产
	4M
	根
	

	14
	拾音器
	海康威视
	DS-2FP3020-IW
	个
	

	15
	监控集成电源
	国产
	12V10
	台
	

	16
	监控集成电源
	国产
	12V20A
	台
	

	17
	监控集成电源
	国产
	12V30A
	台
	

	18
	监控电源
	国产
	12V2A
	个
	

	19
	收发器电源
	国产
	5v2A
	个
	

	20
	光纤跳线
	国产
	单模光纤
	根
	

	21
	超五类网线
	京茂
	超五类
	米
	

	22
	六类网线
	京茂
	六类
	米
	

	23
	电源线
	京茂
	RVV2*1.0
	米
	

	24
	电源线
	京茂
	RVV2*1.5
	米
	

	25
	电源线
	京茂
	RVV2*2.5
	米
	

	26
	电源线
	京茂
	RVV3*2.5
	米
	

	27
	电源线
	京茂
	RVV4*1.0
	米
	

	28
	电源线
	中策
	YJV3*6.0
	米
	

	29
	防水电箱
	国产
	400*300*180
	台
	

	30
	室外光缆
	京茂
	4芯
	米
	

	31
	
	京茂
	8芯
	米
	

	32
	
	京茂
	12芯
	米
	

	33
	
	京茂
	24芯
	米
	

	34
	PDU插座
	公牛
	E-1080
	个
	

	35
	插座
	公牛
	GN-109K
	个
	

	36
	空开
	正泰
	NXB-63 C10
	个
	

	37
	空开
	正泰
	NXB-63 C16
	个
	

	38
	空开
	正泰
	NXB-63 C32
	个
	

	39
	配电箱
	国产
	400*500*200
	台
	

	40
	光纤熔接盒
	国产
	光纤熔接盒
	个
	

	41
	光纤配线架
	国产
	ODF
	个
	

	42
	光纤熔接
	定制
	定制
	芯
	

	43
	防爆支架
	定制
	定制
	个
	

	44
	防爆软管
	定制
	定制
	条
	

	45
	防爆接线盒
	定制
	定制
	个
	

	46
	HDMI高清线
	绿联
	10170
	根
	

	47
	DVI视频线
	绿联
	11609
	根
	

	48
	KVM切换器
	绿联
	50744
	个
	


三、技术要求：
1. 系统稳定性要求：维保期间保证整体监控点位在线率≥98%，录像保存完整率≥99%，无长期黑屏、无长期离线点位，无系统性卡顿、丢帧现象。
2. 录像存储要求：确保所有摄像机录像正常录制、回放正常、时间同步准确，不得出现录像断档、漏录、无法回放等问题，保障事件追溯功能有效。
3. 图像质量要求：修复及维保后画面清晰、对焦正常、夜视效果正常，无严重噪点、模糊、偏色、遮挡偏移问题，满足安防监管及检查标准。
4. 网络链路要求：定期排查交换机、线路、POE供电故障，解决掉线、供电不稳、网络环路等问题，保障传输稳定。
5. 系统安全要求：定期维护监控平台账号权限、密码安全，清理异常访问，保证系统安全稳定，杜绝系统漏洞、恶意登录、权限混乱问题。
四、其他要求
监控系统
1.前端设备
1.1各类高清网络摄像机、半球摄像机、球形摄像机等，确保图像清晰、角度准确、聚焦良好，无遮挡、无损坏。
1.2摄像机护罩、支架、电源等附属设备，保证其牢固可靠、无松动、无漏电。
2.传输设备
2.1网络线缆、光纤、交换机、光端机等，确保信号传输稳定、无中断、无干扰，线缆无破损、无老化。
2.2线槽、线管、桥架等布线设施，检查其完整性和安全性，无脱落、无变形。
3.控制中心设备
3.1监控主机、服务器、存储设备等，保证设备运行正常、存储容量充足、数据备份可靠，无死机、无卡顿。
3.2视频矩阵、控制键盘、监视器等，确保操作便捷、图像切换流畅、显示清晰，无花屏、无闪烁。
3.3大屏显示系统，保证画面清晰、色彩准确、无坏点，拼接无缝隙、无变形。
门禁系统
1.门禁控制器、读卡器、门锁、电源等设备，确保设备运行正常、识别准确、开锁迅速，无故障、无损坏。
2.门禁卡的管理和发放，确保门禁卡的安全性和有效性，无丢失、无被盗用。
3.门禁系统软件的维护和升级，确保软件功能完善、兼容性强，无漏洞、无错误。
一键报警系统
1.报警按钮、报警主机、声光报警器等设备，确保设备运行正常、报警及时、准确，无故障、无损坏。
2.报警系统与医院安保中心的连接，确保报警信号能够及时传输到安保中心，无中断、无延迟。
3.报警系统的测试和维护，确保系统的可靠性和稳定性，无误报、无漏报。
应急广播系统
1.广播主机、功放、扬声器等设备，确保设备运行正常、声音清晰、音量适中，无故障、无损坏。
2.广播系统的线路和布线设施，检查其完整性和安全性，无破损、无老化。
3.广播系统软件的维护和升级，确保软件功能完善、兼容性强，无漏洞、无错误。
（三）维保服务要求
监控系统
1.日常维护
1.1每天对监控系统进行一次巡查，检查设备运行状态、图像质量、存储情况等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对监控设备进行一次清洁保养，包括摄像机镜头、外壳，控制中心设备表面等，确保设备整洁干净。
1.3每月对监控系统进行一次全面检测，包括设备性能、信号传输、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在15分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.系统优化
4.1根据医院的实际需求和使用情况，对监控系统进行优化调整，如调整摄像机角度、优化存储策略、提高图像质量等。
4.2定期对监控系统进行安全检查，加强系统的安全性，防止非法入侵和数据泄露。
门禁系统
1.日常维护
1.1每天对门禁系统进行一次巡查，检查设备运行状态、识别准确性、开锁速度等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对门禁设备进行一次清洁保养，包括门禁控制器、读卡器、门锁等，确保设备整洁干净。
1.3每月对门禁系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.门禁卡管理
4.1、负责门禁卡的管理和发放，确保门禁卡的安全性和有效性。
4.2、及时处理门禁卡的挂失、补办等业务，确保医院人员的正常出入。
一键报警系统
1.日常维护
1.1每天对一键报警系统进行一次巡查，检查设备运行状态、报警准确性、响应速度等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对报警设备进行一次清洁保养，包括报警按钮、报警主机、声光报警器等，确保设备整洁干净。
1.3每月对一键报警系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时 故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.系统测试
4.1定期对一键报警系统进行测试，确保系统的可靠性和稳定性。
4.2及时处理测试中发现的问题，确保系统在紧急情况下能够正常工作。
应急广播系统
1.日常维护
1.1每天对应急广播系统进行一次巡查，检查设备运行状态、声音质量、音量大小等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对广播设备进行一次清洁保养，包括广播主机、功放、扬声器等，确保设备整洁干净。
1.3每月对应急广播系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.系统测试
4.1定期对应急广播系统进行测试，确保系统的可靠性和稳定性。
4.2及时处理测试中发现的问题，确保系统在紧急情况下能够正常工作。
（三）驻点维保人员要求
1.应至少安排一位技术负责人，该负责人无需驻点，具备弱电系统工程师证书、海康威视认证工程师证书、浙江大华认证工程师证书以、中级或以上电工证书。同时，还应安排两院区各一名专业技术人员常驻浙江医院，负责监控、门禁、一键报警和应急广播系统的日常维护与故障处理工作。
2.驻点人员应具备良好的职业道德和服务意识，遵守医院的各项规章制度，服从医院的管理和安排。
3.驻点人员工作时间：周一至周五8点-17点。
4.驻点人员原则上年龄小于40周岁，具备弱电系统工程师证书、登高证和中级或以上电工证书。应具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够熟练掌握监控、门禁、一键报警和应急广播系统的安装、调试、维护和故障排除技术。
5.驻点人员应配备必要的工具和设备，如笔记本电脑、网络测试仪、万用表、螺丝刀等，以便及时处理各种故障。
6.驻点人员需按行业相关要求做好维保工作台账，完成每日维保工作情况日报，出具每月两院区维保工作月报及设施运行情况报告，配合公司做好年度维保工作报表和报告。
6. 兼容性要求：更换、增补设备需与原有系统完全兼容，不得出现不匹配、无法接入、无法录像、无法控制等问题
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
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合同复印件：

