需求

一、设备情况：
	序号
	产品编号
	型号
	制造单位
	层站门数
	控制方式
	所在位置

	1
	19040176
	HPVN
	霍普曼
	4层4站4门
	集选控制
	4号楼

	2
	262404
	HBVM
	霍普曼
	6层6站6门
	集选控制
	4号楼

	3
	17060493
	HPVN
	霍普曼
	8层8站8门
	集选控制
	博学公寓

	4
	17060577
	HBVM
	霍普曼
	8层8站8门
	集选控制
	教学楼

	5
	17060576
	HBVM
	霍普曼
	8层8站8门
	集选控制
	博学公寓



注：1.维保费用，包括电梯日常维护保养费，电梯保险费，单价500元及以下的常规维保材料费、人工费用（包括正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴）、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
2、乙方代为办理电梯使用登记证，电梯年检等工作，年检费用由甲方支付不计入维保费用中。
3、维保期间主要配件价格按下表执行（价500元及以下的常规维保材料费包含在维保费用中）后附配件清单价格表（附件一）
二、服务期限
需求服务时间：2年，自2025 年11月22日起至2027年11月21日止。
[bookmark: _GoBack]
三、服务要求
1、乙方需具有相应技术力量来解决甲方所提供的电梯清单上列出的各类品牌电梯出现的问题，并能获得相关的电梯配件和技术资料。
2、乙方按照特种设备安全技术规范《电梯使用管理与维护保养规则》、浙江省《电梯维修保养安全管理规范》、《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）和《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（国务院第549号令）的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，以专业的技术、优良的服务保证电梯连续安全的高质量运行。
3、乙方应在甲方指定区域设立充足的备件库，保证日常的备品备件及时供应（详细备件清单见维修配件表）,备品备件及所有维修材料均需提供符合国家标准的质量合格证明（部分材料无法提供合格证明的提供购买材料时开具的发票复印件）。
4、维修人员须持有中华人民共和国特种设备T作业证，且具备5年以上维修作业资质）。人员应服从甲方管理遵守医院规章制度，接受甲方培训，服从甲方安排，服务时间为每周七天全天24小时服务（具体维保时间应严格服从院方指定时间）。接到报修电话后，10分钟内到达现场，非重大故障两个小时内修复。遇到电梯重大故障48小时内修复，若48小时内不能修复则甲方有权选择其他维保单位进行修复，费用在乙方合同款中扣除，乙方应无条件接受。
5、乙方须提供相应的维保方案和例行保养项目清单。乙方维保人员须定期向甲方提交每台电梯的半月保养、季度保养、半年保养、年度保养记录报告（加盖公章），每年须向甲方提交每台电梯的限速器校验报告（加盖公章）。对甲方某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上乙方将严格服从甲方的安排。
6、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方与乙方共同销毁，若乙方未按要求处置或擅自将更换下来的电子器件用于其他用途，所产生的全部责任由乙方自行承担。
7、项目不得转包，否则终止合同，并由乙方承担相应责任。
8、在维保期间因乙方违约而造成甲方电梯设备不能正常使用，甚至造成不良后果，乙方应承担相应的违约责任。
9、在维保期届满时，乙方须检验是否有因维护保养不当而产生的问题，并及时处理维修。
▲10、乙方需提供书面承诺：承诺提供的所有配件均为原厂生产配件，甲方一旦发现配件为非原厂生产配件，甲方有权终止合同并提出相关赔偿。乙方不得随意更换原有配件，每次更换配件须得到甲方相关工作人员确认，如乙方随意更换零配件导致设备故障或以次充好，将由乙方承担一切责任。
若乙方提供的配件为非维修配件清单内的配件，则应在合同签订时向甲方提供详细清单（含品牌、规格、合格证等），书面报送甲方存档备案。
四、双方责任
1、乙方的责任
1.1 乙方维保人员应严格遵守国家相关法律法规和甲方的规章制度。
1.2 乙方每月派工作人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，按投标文件的内容及要求进行维保工作，以使电梯设备系统正常运行。每次服务完毕后，乙方须提供经双方签字确认的工作单备案，作为判定乙方是否已经履约的依据，同时作为结算的依据。
1.4乙方维保驻点人员在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，非重大故障两个小时内修复，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电路板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电路板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决，若24小时内不能修复则甲方有权选择其他维保单位进行修复，费用在乙方维保费用中扣除，乙方应无条件接受。
（1）乙方在接到甲方报修通知后，10分钟内未赶到，扣100元/次。
（2）国产配件1天内未修好，扣500元/次。
（3）进口配件2天内未修好，扣500元/次。
（4）定期巡检记录单与维保记录单不全，年终根据情况扣100-5000元。
1.5乙方应对服务时因操作不当所造成的损坏件免费更换。
1.6当发现或发生非维保责任事故时，乙方应及时书面通知甲方整改。
1.7合同期内因乙方所使用的耗材质量原因，或维保不当原因致使甲方或第三方造成损失的，由乙方负全责赔偿。
1.8乙方需协助甲方电梯在维保期间通过政府主管部门年检。
1.9乙方维保工作人员每天对全院电/扶梯进行两次有计划的常规巡检，做好定期维保巡检清单并上报甲方确认有效。若因乙方维保不到位及其他原因造成的安全事故的责任、行政处罚及一切相关损失，由乙方全权负责处理，并承担全部责任。
1.10乙方必须为甲方全部电梯购买因电梯事故造成的人身伤害保险，即电梯保险费，并向甲方提供电梯保险单原件。
2、甲方的责任
2.1 负责对乙方的服务质量和服务项目进行监督、考核和确认；
2.2甲方每半年，按《电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009》、《浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2009》、《电梯维修规范GB/T  18775-2002》、《电梯安装使用维护说明书》、《电梯维保合同》的要求考核乙方的工作质量。每次考核中，如有两项内容不合格，则视为本次考核不合格。
（1）乙方在接到甲方报修通知后，10分钟内未赶到，扣100元/次。
（2）国产配件1天内未修好，扣500元/次。
（3）进口配件2天内未修好，扣500元/次。
（4）定期巡检记录与维保记录不全，年终根据情况扣100-5000元。
2.3如果两次考核不合格，甲方有权终止双方的维保合同，以实际维保电梯数、维保起止日期从维保费用中按实核减结算维保费用，并重新招标选择其他单位维保。
2.4 服务期间甲方应全力配合乙方工作，并负责与相关部门的协调；
2.5 经双方技术人员共同鉴定，因甲方原因造成设备较大损坏而需要修理或更换配件时，需与乙方签订修理合同，由乙方负责修理人工费，甲方负责材料费或提供材料；
2.6服务期内，甲方若对本合同设备设施实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知并征得乙方的同意，乙方有义务配合实施把关。


附件一 配件价格清单
霍普曼电梯（浙江医院）材料报价表
	序号
	材料名称
	单位
	单价

	1
	变频器＞15kw
	只
	

	2
	变频器＜15kw
	只
	

	3
	门机调速板
	块
	

	4
	光电开关
	只
	

	5
	永磁感应器
	只
	

	6
	门滑块
	块
	

	7
	导轨油
	桶
	

	8
	主接触器
	只
	

	9
	接触器
	只
	

	10
	控制变压器
	只
	

	12
	按钮
	只
	

	14
	基站锁
	把
	

	15
	应急电源
	个
	

	16
	应急灯
	个
	

	17
	1370行程开关
	只
	

	18
	相序
	只
	

	19
	油杯
	只
	

	20
	横流风扇
	台
	

	21
	圆风扇
	台
	

	22
	电话机
	台
	

	23
	LED筒灯
	只
	

	24
	导靴
	套
	

	25
	检修转换开关
	只
	

	26
	按钮开关
	只
	

	27
	自动电阻
	只
	

	28
	液压缓冲器
	只
	

	29
	聚氨酯缓冲器
	只
	

	30
	限速器
	台
	

	31
	涨紧轮
	只
	

	32
	161门锁
	把
	

	33
	重锤导向管
	根
	

	34
	门机变频器
	台
	

	35
	变频门机
	台
	

	36
	层门上坎
	付
	

	37
	4mm钢丝绳
	米
	

	38
	8mm钢丝绳
	米
	

	39
	光幕
	付
	




