浙江医院两院区化粪池、隔油池采购需求
1、 服务内容：
1.1灵隐院区化粪池18只，约280立方米。
1.2三墩院区化粪池6只，约435立方米。
1.3三墩老分院化粪池约30立方米。
1.4灵隐院区3号隔油池及排水管道50米，三墩院区4号隔油池2个及排水管道50米。
1.5灵隐院区、三墩院区、老分院等楼层污水管道出口井至化粪池进口前端管道的清理疏通。
2、 服务要求
2.1隔油池：
[bookmark: _GoBack]2.1.1服务期间，每月固定清理一次（含疏通隔油池管路及灵隐院区易堵塞下水道清理），其中两次为清空见底。
2.1.2中标人负责搞好废油捞取区域（如隔油池等）周围的环境卫生工作，定点、定时专人上门收集。不得影响市容市貌，并服从招标人安排，不得妨碍招标人的正常工作。
2.1.3中标人在废油回收、转运过程中应严格执行有关法规、快速、卫生将废油运至处置中心处置，做到日产日清。
2.1.4中标人按国家有关法规，严格按规范处置废油，杜绝产生二次污染。经处置后的废油仅作工业原料用油，以防流向食品市场，并定期向环保部门汇报产品流向，并出具安全证明。
2.1.5招标人有权对中标人的废油处置过程进行监督，若发现中标人处置不符或违反法规、法令，有权立即要求中标人改正并向有关部门举报。
2.2化粪池：
2.2.1对各院区内的化粪池无害化处理。化粪池内的污泥、污物由中标人通过大型压滤车彻底清掏，并且负责清运出院外妥善处理，并且不得对院区污水指标造成超标，达不到环保局排放标准。如中标人处理不当，所造成的后果，一切责任由中标人承担。
2.2.2服务期间，对医院化粪池分两次进行清理，第一次清理时间在合同签订后一个月内完成，第二次清理时间为合同签订半年后，由招标人提出清理时间要求，期间确保医院化粪池不外溢、不堵塞。
2.2.3如出现化粪池污水外溢等异常情况，中标人必须在12小时内到达处理完毕。
2.2.4中标人在清理过程中如对招标人的环境造成破坏的，中标人应当立即使其恢复现状。
2.2.5中标人在清理过程中应当采取相应的安全防范措施，不得影响招标人的正常工作。
