
	项目名称
	两院区气体灭火系统改造项目

	公司名称
	

	企业性质（大型、中型、小型、微型）
	

	报价（万元）
	

	联系人
	

	手机号码
	

	邮箱
	






1



6

需要报价：
	附件1：气体灭火系统更换为与消控同品牌设备后联网到自动报警主机报价单

	序号
	名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	利达气体灭火控制主机
	利达
	台
	1 
	
	
	安装在消控内

	2
	气体灭火控制器
	利达
	台
	1 
	
	
	安装在气体灭火机房外

	3
	三墩院区门诊6F信息科气体灭火主机联网消控报警主机布线
	永通中策2*2.5平方4芯电缆
	米
	650 
	
	
	气体主机在现场，拉联网线到消控，接壁挂式报警主机，无法与利达自动报警主机联网

	4
	三墩院区门诊6F信息科气体灭火主机联网消控报警主机布管
	JDGφ2.0
	米
	650 
	
	
	气体主机在现场，拉联网线到消控，接壁挂式报警主机，无法与利达自动报警主机联网

	5
	三墩院区门诊6F信息科海湾品牌更改为利达品牌机房内线路改造
	ZC-RVV2*1.5电缆线
	米
	200
	
	
	海湾品牌于利达品牌布线方式有区别，需机房内重新布线

	6
	三墩院区门诊6F信息科海湾品牌更改为利达品牌机房内线路改造
	JDGφ2.0
	米
	200
	
	
	海湾品牌于利达品牌布线方式有区别，需机房内重新布管

	7
	三墩院区门诊6F信息科机房内更改线路辅材
	直接，杯梳，接线盒等
	项
	1
	
	
	

	8
	三墩院区门诊6F信息科声光
	LD100EH
	个
	6
	
	
	原海湾设备更换为利达品牌

	9
	三墩院区门诊6F信息科烟温感
	LD3000EN
	个
	24
	
	
	原海湾设备更换为利达品牌

	10
	三墩院区门诊6F信息科放气门灯
	LD11300
	个
	3
	
	
	原海湾设备更换为利达品牌

	11
	三墩院区门诊6F信息科输入输出模块
	LD6800
	个
	7
	
	
	原海湾设备更换为利达品牌

	12
	三墩院区门诊6F信息科紧急启动按钮
	LD1200
	个
	3
	
	
	原海湾设备更换为利达品牌

	13
	三墩院区门诊6F信息科中继模块
	LD5505EN 
	个
	2
	
	
	原海湾设备更换为利达品牌

	14
	三墩院区门诊6F信息科主机调试费
	
	项
	1 
	
	
	系统新做

	15
	三墩院区门诊6F信息科联网及施工人工费
	
	人
	20
	
	
	

	1
	利达气体灭火控制主机
	利达
	台
	1 
	
	
	安装在消控内

	2
	气体灭火控制器
	利达
	台
	1 
	
	
	安装在气体灭火机房外

	3
	三墩院区住院部负一高配室气体灭火主机联网消控报警主机布线
	永通中策2*2.5平方4芯电缆
	米
	550 
	
	
	气体主机在现场，拉联网线到消控，接壁挂式报警主机，无法与利达自动报警主机联网

	4
	三墩院区住院部负一高配室联网消控室报警主机布管
	JDGφ2.0
	米
	550 
	
	
	气体主机在现场，布管到消控，接壁挂式报警主机，无法与利达自动报警主机联网

	5
	三墩院区住院部负一高配室尼特更改为利达品牌机房内线路改造
	ZC-RVV2*1.5电缆线
	米
	450
	
	
	尼特品牌于利达品牌布线方式有区别，需机房内重新布线

	6
	三墩院区门诊6F信息科海湾品牌更改为利达品牌机房内线路改造
	JDGφ2.0
	米
	450
	
	
	尼特品牌于利达品牌布线方式有区别，需机房内重新布管

	7
	三墩院区门诊6F信息科机房内更改线路辅材
	直接，杯梳，接线盒等
	项
	1
	
	
	

	8
	三墩院区住院部负一高配室声光
	LD100EH
	个
	5
	
	
	原设备品牌为尼特，更换为利达

	9
	三墩院区住院部负一高配室烟温感
	LD3000EN
	个
	55
	
	
	原设备品牌为尼特，更换为利达

	10
	三墩院区住院部负一高配室放气门灯
	LD11300
	个
	5
	
	
	原设备品牌为尼特，更换为利达

	11
	三墩院区住院部负一高配室输入输出模块
	LD6800
	个
	1
	
	
	原设备品牌为尼特，更换为利达

	12
	三墩院区住院部负一高配室紧急启动按钮
	LD1200
	个
	5
	
	
	原设备品牌为尼特，更换为利达

	13
	三墩院区住院部负一高配室中继模块
	LD5505EN 
	个
	1
	
	
	原设备品牌为尼特，更换为利达

	14
	三墩院区门诊6F信息科主机调试费
	
	项
	1 
	
	
	系统新做

	15
	三墩院区住院部联网及施工人工费
	
	人
	22
	
	
	

	1
	4号楼负一层气体灭火主机重新系统调试及中文地址核对
	
	项
	1
	
	
	

	1
	利达气体灭火控制主机
	利达
	台
	1 
	
	
	安装在消控内

	2
	气体灭火控制器
	利达
	台
	1 
	
	
	安装在气体灭火机房外

	3
	灵隐院区气体主机联网消控室报警主机布线
	永通中策4芯电缆
	米
	800
	
	
	气体主机在现场，拉联网线到消控，接壁挂式报警主机，无法与利达自动报警主机联网

	4
	灵隐院区气体主机联网消控室报警主机布管
	JDGφ2.0
	米
	800 
	
	
	气体主机在现场，布管到消控，接壁挂式报警主机，无法与利达自动报警主机联网

	5
	灵隐院区气体主机为泰和安品牌更改为松江品牌，机房内线路改造
	ZC-RVV2*1.5电缆线
	米
	200
	
	
	原4台主机是利达的，不需要更换主机，只需要把4台主机联网到消控室报警主机内

	6
	灵隐院区气体主机为泰和安品牌更改为松江品牌，机房内线路改造
	JDGφ2.0
	米
	200
	
	
	泰和安品牌与松江品牌布线方式有区别，需机房内重新布管

	7
	烟温感
	JTY-GD-9002A
	个
	9
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	8
	声光
	F9204
	个
	4
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	9
	放气误入灯
	HJ-9509
	个
	2
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	10
	现场启停按钮
	HJ-9707
	个
	2
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	11
	手自动控制盘
	HJ-9708
	个
	2
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	12
	输入模块
	HJ-9502X
	个
	4
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	13
	输入输出模块
	HJ-9501X
	个
	2
	
	
	原设备品牌为泰和安，更换为松江

	14
	灵隐院区气体灭火系统主机调试费
	
	项
	1 
	
	
	系统新做

	15
	灵隐院区气体联网到消控及施工人工费
	
	人
	18
	
	
	



[bookmark: _GoBack]两个院区的气体灭火系统进行升级改造，包括更换气体灭火主机、铺设联网电缆、改造机房内线路、更换现场设备（声光、烟温感等）等，实现气体灭火主机与消控室报警主机联网、联动。

此页提供优惠方案：若有




资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩（至少5例）
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






合同复印件：
