护士鞋需求
鞋底：一次成型EVA（聚酯发泡）船形底台，材料填加橡胶，耐磨作用，同时添加弹性体材料，增加鞋底弹性，同时可以减小脚部整体压力，高度约3.5±0.5cm，耐折耐磨符合国家标准。特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，防滑,弹性佳，耐磨，静音，质轻.

鞋面：优质纳帕白色光面小牛软皮，选材质地柔韧，车缝部分以40番白色珠光尼龙线，每英寸10针，采用的牛皮厚度平均为1.5mm~1.6mm， 通过耐折4万次测试，保证牢固耐久。

鞋垫：采用6mm天然乳胶，吸附透气能力超强，抗压回弹效果佳，针对护士们长期行走站立带来的脚部压力，特在脚掌处设计多点按摩颗粒，脚弓处贴合半月形海面，增加脚弓支撑，缓解疲劳，鞋垫跟垫体积纤薄但弹性实足，增加脚后跟弹性及减震效果。

鞋扣：有金属装饰的鞋款，采用耐酸烤漆环扣。

尺码：女式33码～42码，并有半码设计（可根据需求为客户单独定制半码鞋）；

男式38码～46码。

成品：轻盈跟脚，整体外观无褶皱，楦型无塌陷现象，鞋头宽幅设计，适应绝大部分脚型。

提供样品：提供护理人员护理鞋（女）白色和黑色各一双（37-39码）、护理人员护理鞋（男）白色和黑色一双（39-42码）
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项目名称：
标项内容：
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报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）
设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）
相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）
本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）
表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

